  c(b(T0,X, TX),Y,b(TY, Z,TZ))).
put3m(T0,X,b(TX,Y,TY),Z,TZ,
    t(T0,X,b(TX,Y,TY),Z,TZ)).
put3m(T0,W,t(TW,X,TX,Y,TY),Z,TZ,
    t(T0,W,t(TW,X,TX,Y,TY),Z,TZ)).

put3r(T0,X,TX, Y,c(TY,Z,TZ),
  c(b(T0,X,TX),Y,b(TY,Z,TZ))).
put3r(T0,X,TX,Y,b(TY,Z,TZ),
    t(T0,X,TX,Y,b(TY,Z,TZ))).
put3r(T0,W,TX,X,t(TU,Y,TY,Z,TZ),
    t(T0,W,TX,X,t(TU,Y,TY,Z,TZ))).

% Lisärutiineja puiden luomiseen ja katseluun:
build23([],e).
build23([X|Xs],T):-
       build23(Xs,T1),
       add23(T1,X,T).

show(T):-
       show(T,0).
show(e,_).
show(l(X),H):-
       view(X,H).
show(b(T0,X,TX),H):-
       H1 is H+5,
       view(-----,H),
       show(TX,H1),
       view(X,H),
       show(T0,H1),
       view(-----,H).
show(t(T0,X,TX,Y,TY),H):-
       H1 is H+5,
       view(-----,H),
       show(TY,H1),
       view(Y,H),
       show(TX,H1),
       view(X,H),
       show(T0,H1),
       view(-----,H).
view(A,H):-
       tab(H),
       write(A),
       nl.

(Listaus jatkui yli kalvorajojen.)